営業施設の構造設備の概要

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 構　造 |  | 規　模 | 地上　　階、地下　　階延べ面積　　　 　　㎡ |
| １．客室 |
| 階 | 客室名 | 和洋の別 | 床面積Ａ(㎡) | 定員(人) | 床面積Ｂ(㎡) | 採光面積(㎡) | 換気面積(㎡) | 換気扇の有無 | 天井高（ｍ） | 入浴設備の有無 | 便所の有無 | 洗面所の有無 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合　計 | 洋室数（　　　　）室 | 総客室数（　　　　　）室 | 総収容定員（　　　　　）人 | 床面積（Ａ）合計（　　　　　）㎡ |
| 和室数（　　　　）室 |
| ※床面積Ａ・・・定員の算定基準となる面積。客室面積を内法で計測すること。押し入れその他寝具等を収納する設備、床の間を除く。※床面積Ｂ・・・（客室面積Ｂ）＝（床面積Ａ）－（浴室、便所等の区画された部分の面積）　採光面積は床面積Ｂの1/10以上、換気面積は床面積の1/20以上を基本とする。 |

２．その他の設備

|  |  |
| --- | --- |
| 使用水 | 水道水（　直結・専用水道・簡易専用水道・その他　）地下水・温泉（　使用場所：洗面・浴室・便所　） |
| 共用便所 | （　　　　　　　）箇所 | 共用洗面所 | （　　　　　　　）箇所 |
| 玄関帳場 | （　有　・　無　） | 従業員室 | （　　　　　　　）箇所 |
| 寝具格納場所 | （　　　　　　　）箇所 |

３．浴室（客室専用で循環設備の無いものは除く）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 給湯・給水設備 | 使用水 | （　水道水　・　地下水　・　温泉　） |
| 加温装置 | （　有　・　無　） |
| 貯湯槽 | （　有　・　無　） |
| 消毒設備（　塩素系薬剤　・　60℃以上に加温　） |
| 排水方式（　排水口　・　その他　） |
| ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ回収槽 | （　有　・　無　） |
| 消毒設備（　塩素系薬剤　・　その他　） |
| 調節箱 | （　有　・　無　） |
| 浴槽水の消毒設備 | 使用薬剤 | （　塩素系薬剤　・　その他の薬剤　） |
| 使用方法 | （　自動・手動　） |
| 投入位置 | （　浴槽　・　貯湯槽　・　ろ過器の手前　・その他　） |
| ろ過器等で循環する場合 | 循環の系統 | ろ過能力（㎥/h） | 逆洗浄の方法（自動・手動） | 集毛器の位置 |
| Ａ |  |  |  |
| Ｂ |  |  |  |
| Ｃ |  |  |  |
| Ｄ |  |  |  |
| 浴槽 | 浴槽等名称 | 男・女の別 | 使用水 | 浴槽容積（㎥） | 循環の系統 | 気泡発生装置等 | 水位計配管 | 屋内・屋外 |
|  |  |  |  |  | 有・無 | 有・無 | 内・外 |
|  |  |  |  |  | 有・無 | 有・無 | 内・外 |
|  |  |  |  |  | 有・無 | 有・無 | 内・外 |
|  |  |  |  |  | 有・無 | 有・無 | 内・外 |
|  |  |  |  |  | 有・無 | 有・無 | 内・外 |
|  |  |  |  |  | 有・無 | 有・無 | 内・外 |
| その他 | 打たせ湯 | （　有　・　無　）（　水道水　・　地下水　・　温泉　） |
| シャワー | （　水道水　・　地下水　・　温泉　） |
| 電気浴器 | （　有　・　無　） |